[Version] 
Signature="$Windows NT$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%MFGNAME%
DriverVer=20/02/2010,1.0.0000.0

[Manufacturer] 
%MFGNAME%=QcomSerialPort,NT,NTamd64

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12

[QcomSerialPort.NT]
%USBSR0_DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_1EC4&PID_8104&REV_0100

[QcomSerialPort.NTamd64]
%USBSR0_DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_1EC4&PID_8104&REV_0100

[DriverInstall.NT]
CopyFiles=RiffBoxDccFiles
AddReg=DriverInstall.NT.AddReg

[DriverInstall.NT.AddReg]
HKR,,NTMPDriver,,riffdcc32.sys
HKR,,PortSubClass,1,01
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[DestinationDirs]
RiffBoxDccFiles=12
DefaultDestDir = 12

[RiffBoxDccFiles]
riffdcc32.sys,,,0x20

[DriverInstall.NT.Services]
AddService=RIFFUSBSER, 0x00000002, RIFF_USBSerialService

[RIFF_USBSerialService]
DisplayName		=%RIFFUSBSER%
ServiceType		=1
StartType		=3
ErrorControl	=1
ServiceBinary	=%12%\riffdcc32.sys 

[Strings]
MFGNAME = "RIFF BOX Limited (c), 2012"
USBSR0_DESCRIPTION = "RIFF BOX DCCLoader USB Interface Port"
RIFFUSBSER = "RIFF BOX USB Service for DCC Loader Serial Communication"
